**Reporte Incidente pie de pluma derrick LR 1600 # 074 619**

**Fecha de incidente: 18/09/2019**

**Lugar de incidente: P E. Dolores Mexico**

**Reporte elaborado por personal de Transbiaga, el personal de Liebherr no estuvo involucrado en este proceso.**

**Ocurrencia:**

**En el proceso de desmontaje de pie de pluma derrick, despues de haber retirado las tirantas + tramos de pluma, el personal se dió cuenta de que el caballete SA no se encontraba en a´ngulo correcto para retirar bulones de pie de pluma derrick y movió el cabrestante 4 para llevar el caballete SA a la posicion de aprox 100 ºC. Con este movimiento se produzco una sobrecarga en los orificios de bulonamiento de pie de pluma derrick deformando los orificios y bloquando los bulones.**

**Para liberar los bulones y poder retirar el pie de pluma se tuvo que hacer unos cortes.**





