

TRANSBIAGA MEXICO S.A. DE C.V

Avenida Tecamachalco # 92 Interior 4

Col. Lomas de Chapultepec III sección, Miguel Hidalgo, Mexico C.P. 11000

GRUA LTM 1090 SERIE 16993

* -VALVULA DE LLANTA GOLPEADA **PENDIENTE LLEVAR A TALLER RUEDAS (VALVULAS TENEMOS)**
* PEDAL DE FRENO FUGA AIRE **PENDIENTE REEMPLAZAR, REPUESTO EN STOCK**
* MANDO DE CABESTRANTE FALLA, A VECES NO SUBE **DESCONOCIA DEL FALLO**
* BOTELLAS DE DIRECCION DELANTERA TIRAN LIQUIDO **PROX SEMANA VIENE IP A REPARAR**

GRUA LTM 1100 SERIE 45056

* FUGA DE AIRE EN MANGUERA TRASERA DEL CAMION **VALVULA ACABA DE LLEGAR, ESTA SEMANA SE REEMPLAZARA**
* FUGA DE AIRE EN MANGUERA TRASERA DE CABINA DE GRUA **ESTA “FUGA” ES DEL AIRE QUE ENTRA AL ARMARIO ELECTRICO NO ES FALLO**
* FALTA MOTOR Y PLUMILLA DE VIDRIO DE CABINA DE GRUA **PENDIENTE VAMOS A VER SI LE QUEDA UNO QUE TENEMOS EN STOCK**
* FALTA CORTINA DE VIDRIO DE GRUA DEL CRISTAL SUPERIOR **INSTALADO**
* BOTON DE VIDRIO EN PUERTA DERECHA FALLA **REPARADO**
* FALTA UN SOPORTE DE PLATO ESTABILIZADOR DE BARRA IZQUIERDA **REPARADO**
* FALTA TACONES O GUIAS DE LA 4 BARRAS ESTABILIZADORAS **PENDIENTE AJUSTE**
* TAPA DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE GRUA DAÑADA **PENDIENTE REVISAR**
* TAPON DE COMBUSTIBLE DE CAMION DAÑADO **LISTO**
* FALTAN LODERAS O CUBREPOLVO DE LLANTAS (4) **PENDIENTE INSTALAR YA TENEMOS**
* MANOMETRO DE PRESION DE SUSPENSION FALTA **LISTO**

GRUA LTM 1100 SERIE 45055

* FOCOS LUZ BAJA NO ENCIENDEN **LISTO**
* DEPOSITO DE FILTRO DE DIESEL FISURADO, FUGA **PENDIENTE LLEGADA**
* VIDRIO LATERAL DERECHO DESPEGADO DEL ELEVADOR **PENDIENTE, SE ACABAN DE SOLICITAR REPUESTOS**
* LARGUEROS CORREDIZOS NECESITAN AJUSTE **LISTO**
* PARABRISAS ESTRELLADO **EN STOCK, PENDIENTE CAMBIO**
* UNA LLANTA LATERAL DERECHO PRESENTA GRIETAS **PENDIENTE**
* CASQUILLO DE MANGUERA DE DIRECCION FUGA **PENDIENTE VOY A COMPROBAR GASTOS QUE YA SE AGOTO FONDOS Y CUANDO ME REINGRESEN LA HACEMOS**
* CAJA DE HERRAMIENTA EN MAL ESTADO **PENDIENTE**
* LUZ CUARTO LATERAL DERECHO NO ENCIENDE **LISTO**
* MICAS TRASERAS ESTRELLADAS **LISTO**
* MICAS LED VARIAS NO ENCIENDEN **PENDIENTE NO LLEGARON LOS LED**
* BATALLA PARA ENCENDER MOTOR **PENDIENTE HASTA QUE NO LLEGUE DEPOSITO FILTRO**
* NO SE CUENTA CON FECHA DEL ULTIMO SERVICIO (CAMBIOS DE ACEITE) **YA SE REALIZO SERVICIO Y SE ANOTO EN BITACORA**
* VARIAS GRASERAS PARA LUBRICAR DIRECCION NO SIRVEN **PENDIENTE COMPRA**
* FUGA HIDRAULICO UNION DE TUBO A BOMBAS **PENDIENTE SE ACABA DE SOLICITAR REPUESTO**
* LIMPIABRISAS SUPERIOR NO FUNCIONA **REPARADO**
* SIN CLAXON **INSTALADO**
* 2 LUCES ROTATIVAS NO GIRAN **INSTALADAS**
* ESPEJO DERECHO CABINA GRUA ROTO **PENDIENTE DE LLEGADA**
* LUCES DE PLUMA Y CABINA NO ENCIENDEN **REPARADO**
* FUGA PISTON DE LEVANTE DE PLUMA **PENDIENTE LLEGADA REPUESTO**
* POLEAS DE CABEZAL CON DAÑOS LEVES **VOY A REVISAR**
* SIN FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO **A REPETIR PUNTOS YA REALIZARON SERVICIOS**
* CENTRALIZADO PRESENTA FALLA **PENDIENTE YA SOLICITADO**

HIAB 14-AG-6K ALONSO VARGAS

* FUGA DE ACEITE RETEN DEL CIGÜEÑAL **JOSE ESTO ES LO QUE TE COMENTAMOS DEL RESPIRO, NO ES DEL CIGUEÑAL**
* CLUTCH NO CORTA BIEN, NECESITA REVISION **PENDIENTE**
* REVISAR JUEGO ACCIAL O BALERO DE LLANTA DELANTERA IZQUIERDA, VIBRA **PENDIENTE REVISAR NO TENIA IDEA DE ESE FALLO**
* REVISION DE NIVELES DE CAJA DE VELOCIDADES DIFERENCIALES **YA SE REVISARON OK**
* BASE DE ESPEJO LATERAL IZQUIERDO QUEBRADA
* GATO ESTABILIZADOR IZQUIERDO SE BAJA, SE HIZO UNA COMPOSTURA EL SABADO 22/09 **NO SOLO SE BAJA, TIENE UN GOLPE DEL TAMAÑO DEL MUNDO, CILINDRO Y CAÑONERA DOBLADOS. FAVOR DE INFORMAR BIEN LAS “AVERIAS”**

LG 1750 SERIE 073815

* PERDIDA DE ACEITE BOTELLA EXPANSOR DERECHA **PENDIENTE**
* REPARACION DEL SEGUNDO CABESTRANTE DE ELEVANCION **PENDIENTE**
* PASARELAS EXPANSOR **PENDIENTE**
* SENSORES DEL ADBLUE **PENDIENTE NO HAN LLEGADO**
* BARRA DE SEPARACION DE LAS POLEAS DEL GANCHO **PENDIENTE**
* ESPEJO DERECHO DAÑADO **PENDIENTE LLEGADA**
* PRESION DE RUEDAS FALTA DE 1 A 1 1.5 KG **PENDIENTE**

LTM 1500 SERIE 073049 **GRUA EN REPARACION**

* PIERDE HIDRAULICO CILINDROS ESTABILIZADORES IZQ. DELANTERO Y DERECHO TRASERO
* PIERDE HIDRAULICO EN BOMBAS DEL CABESTRANTE CHASIS SUPERIOR
* PIERDE CILINDRO DE DIRECCION CHASIS INFERIOR
* PIERDE AIRE SISTEMA , CHASIS INFERIOR
* PIERDE HIDRAULICO CILINDRO DE LA PLUMA LADO DERECHO
* SE CONSIDERA CAMBIO DE ACEITE A LA BREVEDAD EN EL CHASIS INFERIOR, EL ULTIMO CAMBIO DE ACEITE AL MOTOS FUE APROX UN AÑO

LTM 1100 SERIE 63354

* MARCA FALLA CONSTANTE EN EL SENSOR DEL NIVEL DE AGUA **REPARADO**
* GIRO LIBRE NO QUEDA LIBERADO **REPARADO**
* BASE DEL PERNO DE CABINA DE GRUA TIENE JUEGO **PENDIENTE SOLDAR Y RECTIFICAR**
* EXTENSIONES DE LA GRUA “PLUMA” TIENEN JUEGO, PUEDE SER FALTA DE VAQUELITAS O TEFLONES **PENDIENTE REVISAR**
* NO TIENE AJUSTADORES DE LAS PATAS DE GRUA **PENDIENTE CAMBIO**
* AMBOS LIMPIABRISAS DE CABINA DE GRUA NO FUNCIONAN **EL FRONTAL LISTO, EL SUPERIOR TENEMOS UNO EN STOCK PENDIENTE CAMBIAR**
* PLATO DEL ESTABILIZADOR DELANTERO IZQUIERDO DAÑADO **CAMBIADAS**
* FALTA SERVICIO O MANTENIMIENTO AL CAMION **INFORMAR BIEN POR FAVOR AUN NO TIENE LAS HORAS, SEGÚN EL REPORTE DE BRASIL**
* SE REQUIERE ESCALERA PARA ENGRASAR PLUMA **PENDIENTE**
* SOLO ENCIENDE UN FARO DE LAS LUCES DE LAS PLUMAS **PENDIENTE SOLICITAR**
* SE NECESITA REFORZAR ESCALERAS DE LA GRUA **PENDIENTE**
* NO CUENTA CON ANEMOMETRO **NO CUENTA CON PROGRAMA DE ANEMO**

LTM 1130 SERIE 65957

* PIERDE AIRE AL QUITAR FRENO DE MANO
* TABLERO DE MANDODE SUSPENSIO NO SE ILUMINA **SE SOLICITA? EL FUNCIONA, PERO NO PRENDEN LOS LEDS E IMAGINO COSTARA UN PASTON**
* CHAPA SUJETADORA DE PUERTA ROTA **SOLICITADO**
* TAPIZ DE ASIENTO DEL CONDUCTOR ROTO, Y CADA VEZ MAS **PENDIENTE**
* BASE ROTATIVA LADO IZQUIERDO ROTA Y FALTA ROTATIVA ( SE LA LLEVO ADOLFO MECANICO PARA REVISION) **YA SE ENTREGO LISTO**
* LAMPARA DE LARGUERO CORREDIZO DELANTERO IZQUIERDO NO TIENE. ( ES H3) **LISTO**
* BISABRA DE CAJA DE HERRAMIENTA LADO DERECHO ROTA **PENDIENTE**

SUPERIOR

* CORTINILLA DE TECHO ROTA **LISTO**
* SUJETADOR DE CORTINILLA FRONTAL LADO IZQUIERDO ROTA **LISTO**
* CABESTRANTE 1 Y 2 CON HILOS ROTOS **CAMBIADOS**
* CABESTRANTE 2 INCOMPLETO, LE HACEN FALTA METROS DE CABLE **CAMBIADO**
* MIRILLA DEL DEPOSITO DE ACEITE HIDRAULICO SUCIA NO SE LOGRA VER EL NIVEL **LISTO**
* FALTA CABLE PARA CONECTAR ANEMOMETRO Y FINAL DE CARRERA DEL CABESTRANTE 2 **LISTO**
* BOTELLA DEL PLUMIN YA ESTA EN LA GRUA PERO HACE FALTA INSTALAR Y RELLENAR DE ACEITE HIDRAULICO **PENDIENTE RELLENAR**
* BOTELLA DE SUBIR Y BAJAR PLUMA CON FUGA DE ACEITE (EN CORTIJO PRESENTO LA FALLA Y AHORA LO VUELVE A HACER) **PENDIENTE SOLICITAR JUNTAS**
* EMBOBINADORE DE CINTA TAPA DEL MOTOR LADO DERECHO ROTO **SE SOLICITA? NO ES NECESARIO, TIENE LAS BOTELLAS DE GAS PARA LA TAPA DE LA PUERTA**
* UNA ROTATIVA COMIENZA A FALLAR Y DEJA DE GIRAR **PUNTO REPETIDO, SE ACLARA DE NUEVO, YA SE ENTREGARON ROTATIVAS**
* ROTAMIENTOS DE POLEAS DAÑADOS **PENDIENTE HAY QUE SOLICITAR RODAMIENTOS Y 3 POLEAS JOSE**

OBSERVACIONES…. MUCHAS AVERIAS, FUGAS Y DIVERSAS COSAS QUE AL LLEGAR A LA MAQUINA SE ESTAN REPARANDO, PERO NO SE ESTAN INFORMANDO